1：project表：	存放工程及相关信息，比如工程名、唯一编码等信息。

2：tz表：		存放测区信息，比如测区名、测区类型等。

3：device表：	存放已注册设备的信息，比如设备序列号，设备的软件版本、硬件版本等信息。

4：scon表:		存放脚本信息，比如脚本的测点数、电极数、脚本名称。与其相关联的表有：表script1d, 表script2d, 表script3d。表channel。
关联关系如下：scon产生SID记录在channel表中的SCID、然后将再channel表中SCID对应的ID用于与script1d，script2d，script3关联。

5：channel表：	因多通道的概念，该表记录了，不同脚本所属的通道ID，以及对应通道的脚本装置类型。

6：script1d表：	用于记录	1D脚本的脚本记录集（ABMN的位置），表中的ID值为channel表中的ID值。

7：script2d表：	用于记录2d脚本的脚本记录集（ABMN的位置），表中的ID值为channel表中的ID值。

8：script3d表：	用于记录3d脚本的脚本记录集（ABMN的位置），表中的ID值为channel表中的ID值。

9:medium表:		该表记录了geomative中的所有装置类型、以及装置类型对应ID号。

10：function表：	该表作用不详，目前没有遇到需要使用该表的情况。

11：cm表：		记录了一些geomative中的属性，该表中Cvalue的字段的值应与GD10软件中的属性的值保持一致。

12：td表：		该表记录了测试任务的相关信息，比如测试任务名、任务类型等，与该表相关联的表有：表tdchannel、表td1dcon、表td2dcon、表td3dcon。

13：tdchannel表：记录了某个测试任务所属的通道ID，以及该任务所使用的装置类型。

14:：td1dcon表：	该表记录了1d测试任务的数据主体。其ID值于tdchannel中的id相关联。

15：td2dcon表：	该表记录了2d测试任务的数据主体。其ID值于tdchannel中的id相关联。

16：td3dcon表：	该表记录了3d测试任务的数据主体。其ID值于tdchannel中的id相关联。

17：gr表：		该表与TD中的ID相关联，记录了不同测试任务的接地电阻的值。

18：acds表：	该表记录了设备的时窗信息，该时窗信息作为设备属性（每个设备有默认的时窗信息，该表记录的就是该默认的时窗信息）。与device表相关联。

19：ac表：该表记录了测试任务的时窗信息，供查看衰减曲线时设置。与TD表相关联。

20：desetting表：该表记录了设备的参数信息。与device表相关联。

21：dev_syn_td表:该表记录了与设备已经同步的测试任务。

22：dev_syn_spt表：该表记录了与设备已经同步的脚本。

23：devgr表：该表记录了设备的“接地电阻参数”。与device表关联。

24：t2dtg表:该表用于导出DAT文件时，保存2D测试任务地型文件信息使用。

25：t3dtg表：该表用于导出DAT文件时，保存3D测试任务地型文件信息使用。

26: versioninfo用于记录Geomative的版本信息。 

27：td_spc_attr表用于记录激电数据的特殊字段，比如半衰期，D,R以及时窗的相关参数信息

28：td1dSpcAttr用于记录1维水上测试的相关设置信息

29：task_timer用于记录定时任务的时间信息
